麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配项目



招标文件





招标人:江苏省残疾人辅助器具服务中心


日期：2020年4月28日
第1部分 [bookmark: _Toc32576] 投标邀请函
各投标人：
江苏省残疾人辅助器具服务中心就泰兴麻风村无障碍改造及辅具适配项目进行公开招标，欢迎合格投标人前来投标。
一、项目名称及预算
（一）项目名称：麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配项目
[bookmark: EB6b67396dc9044189a2b926fed8dcb1b9]（二）项目预算及最高限价：本项目预算价为25.5万元，高于此预算价作废标处理。
[bookmark: EBf6997a94590e4a3190bedcbf36f7e7b9]（三）主要内容：麻风病畸残者无障碍环境改造。
二、投标人资格要求
[bookmark: EBf3702a635df64629963a2f5a859d1529]（一）投标人参加本次招标活动应当具备《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定的条件，按照《中华人民共和国政府招标法实施条例》第十七条的规定提供下列材料:
1、投标人法人营业执照副本和税务登记证(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书，且内容需涵盖残疾人家庭无障碍环境改造或完善无障碍改造项目或装饰工程或建筑工程或市政工程）；
2、提供开标前6个月内任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（复印件并加盖投标人公章）；
3、2019年1月以来任意一月依法缴纳税收的相关材料（指投标人依法缴纳税收的凭据，依法免税的提供相应证明文件，投标人成立不满一年的不需提供）。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
5、参加本次项目招标活动前3年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（二）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。
（三）本项目不接受联合体投标。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。否则，相关投标均无效。
三、评标办法
[bookmark: EB2d722be0d1ff4620bb3f924d7c74a34c]本项目采用 ☑  最低评标价法。具体细则详见招标文件第三部分资格审查及评标办法内容。
1. 获取招标文件的时间和方式
（一）招标文件获取时间：2020年4月28日至2020年4月29日
（二）获取网址：
http://www.jscl.gov.cn/index.php?site_id=402882be47f1e18c0147f1efa532008c
（三）联系人：吴倩君         联系电话：13815882567
五、投标文件接收时间及地点
（一）投标文件递交及截止时间：2020年4月30日11:00  
（二）投标文件接收人：闫岩             联系电话：19962031832
[bookmark: _GoBack]投标文件接收地点：江苏省残疾人用品服务站一楼展示大厅仓巷120号
其他有关事项：投标人应在投标截止时间前将纸质投标文件交至开标地点超过接收截止时间的文件一律拒收。
（三）本项目采用：   现场开标。
六、开标有关信息：
开标时间：2020年4月30日11:00 
开标地点：江苏省残疾人用品服务站一楼展示大厅仓巷120号
七、本次招标联系事项：
招标人：江苏省残疾人辅助器具服务中心
联系人：闫岩         联系电话：19962031832
网址：http://www.jscl.gov.cn/index.php?site_id=402882be47f1e18c0147f1efa532008c
江苏省残疾人辅助器具服务中心
2020年4月28日
[bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc468868027][bookmark: _Toc269310917]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	名  称：江苏省残疾人辅助器具服务中心
联系人：闫岩
电  话：19962031832

	2
	工程名称
	麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配项目

	3
	建设地点
	江苏省泰兴市。

	4
	资金来源
	自筹

	5
	出资比例
	100%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	招标范围
	泰兴麻风病畸残者无障碍改造项目

	8
	工期
	28日历天

	9
	质量标准
	合格

	10
	投标人资质条件、能力
	申请人资质类别和等级：投标人法人营业执照副本和税务登记证(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书，且内容需涵盖残疾人家庭无障碍环境改造或完善无障碍改造项目或装饰工程或建筑工程或市政工程）

	11
	是否接受联合体投标
	不接受

	12
	踏勘现场
	不组织

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标人提出问题的截止时间
	投标文件递交截止时间前

	15
	招标人书面澄清的时间
	投标文件递交截止时间前

	16
	投标文件递交截止时间
	2020年 4 月 30 日 11时 00 分

	17
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件澄清发出后24小时内

	18
	投标报价计价方法
	工程量清单计价

	19
	投标人不得改变的不可竞争费用
	详见工程量清单

	20
	投标有效期
	45日历天（从投标截止之日算起）

	21
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	22
	签字或盖章要求
	投标文件封面、投标函及招标文件所提供的文件格式或表式中已表明需盖章或签字的各个部分均应按要求盖章或签字。由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交授权委托书。授权委托书格式应符合要求，否则授权委托书无效。

	23
	投标文件份数
	正本 1 份，副本 2 份

	24
	投标文件密封和标记
	（1）投标人应严格按照要求准备投标文件，须提供一正两副纸质投标文件。封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。
（2）投标人应将投标文件的正本和全部副本密封，并在封袋上正确标明投标人名称、项目名称，并加盖公章。

	25
	递交投标文件地点
	江苏省残疾人用品服务站一楼展示大厅仓巷120号

	26
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	27
	履约保证金
	中标人中标后，须向招标人指定账户缴纳中标价的3%作为本项目的履约保证金，该履约保证金在工程结束后一次性退还（无息）。

	28
	评标方法
	最低评标价法

	需要补充的内容
	本项目预算价255000元
	

	
	
	

	
	









第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc21215]一、总 则
1、招标方式
本次招标采取公开招标方式。
2、合格的投标人
2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。
2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。
2.3合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府招标法》、《政府招标法实施条例》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。
3、适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、招标文件的约束力
投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。
5、相同品牌产品投标
5.1、采用最低评标价法的招标项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
5.2、使用综合评分法的招标项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由招标人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3、非单一产品招标项目，招标人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc27680]二、招标文件
6、招标文件构成
第一部分：投标邀请函；
第二部分：投标人须知； 
第三部分：资格审查及评分办法；
第四部分：招标需求；
第五部分：合同格式及条款；
第六部分：投标文件格式。
7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出。
8、招标文件的修改
8.1招标人可以以更正公告或补充文件的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间前1日前发出；不足1日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2招标文件的修改将以通过电话通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。 
8.3投标人获取澄清答疑文件（修改后招标文件）后，如因投标人原因未能及时澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。  
[bookmark: _Toc7873]三、投标文件的编制
9、投标文件的编制要求
9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
9.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
9.3投标文件须加盖章之处，应按要求加盖投标人公章。
10、投标文件构成
10.1资格证明文件；
[bookmark: EB5e4b236d45274ac7b8334327e01a5925]10.1.1投标人法人营业执照副本和税务登记证(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书，且内容需涵盖残疾人家庭无障碍环境改造或完善无障碍改造项目或装饰工程或建筑工程或市政工程）；
10.1.2投标人财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明复印件）；
10.1.3投标人依法缴纳社会保障资金的相关凭据；
10.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
10.1.5没有重大违法记录的书面声明；
10.1.6投标人认为适宜的其他投标资料。
10.2法定代表人或其授权代理人签署的投标函；
10.3法人代表证明或法定代表人授权委托书；
10.4报价文件
10.4.1开标一览表；
10.4.2明细报价表。
10.5技术文件
[bookmark: EB7f6b24a996964930b08d6b290b36e3fd]10.5.1项目整体实施方案、进度安排等（格式自拟）；
10.5.2质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；
10.6投标人认为有必要提供的其它材料。
11、投标报价
11.1 招标人设定本项目预算价：贰拾伍万伍仟元整（￥：255000元）。(任何超过算价的投标报价均作废标处理）。
11.2 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。
投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。
投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价，但投标报价不得低于企业成本。
11.3 投标报价方式
11.3.1 采用工程量清单计价，固定单价报价方式。综合单价需调整时，按合同约定执行。
11.3.2 投标人根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写的单价或合价的工程量清单项目，招标人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。
12、投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。 
12.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。   
[bookmark: _Toc27812]四、投标文件的提交
13、投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人未及时提交的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。 
13.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
14、投标文件被拒绝接收的情形
14.1在招标文件规定的投标截止时间后提交的投标文件。
[bookmark: _Toc28377]五、无效标、废标、串通投标认定条款
15、无效投标条款
[bookmark: EB94942e5430df4fb8a077f3cf7667f212]15.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；
15.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；
15.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
15.4投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；
15.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
15.6投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；
15.7其它评标委员会认为有必要取消的投标；
15.8法律、法规规定的其它情况。
16、废标条款
16.1出现影响招标公正的违法、违规行为的；
16.2投标人的报价均超过了招标预算，且招标人不能支付的；
16.3因重大变故，招标任务取消的。
17、取消中标候选人资格条款
17.1提供虚假材料谋取中标的；
17.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
17.3与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
17.4向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
17.5未在规定时间内与招标人签订招标合同的；
17.6法律、法规规定的其它情况。
18、恶意串通投标的情形
18.1投标人直接或间接从招标人或招标代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；
18.2评审活动开始前投标人直接或间接从招标人或招标代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
18.3投标人接受招标人或招标代理机构授意撤换、修改投标文件；
18.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
18.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
18.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
18.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；
18.8投标人与招标人或招标代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；
18.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
18.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
18.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18.13不同投标人的投标文件相互混装；
[bookmark: _Toc3339]六、开标、资格审查、评标程序
19、开标会议
19.1 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。
投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须按时到达开标会议现场，未到达开标现场的，作为自动放弃处理。
19.2投标人在开标会议现场应提交以下证件或资料的原件以供招标人在开标现场对投标人的投标资格进行审核，审核不通过的其投标文件将拒绝接受。
19.2.1法定代表人居民身份证及资格证明或委托代理人居民身份证。
开标现场要求提供居民身份证而未提供居民身份证的视同未到场。
19.3开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。
采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
20、开标流程
20.1现场开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。
20.1.1宣读开标会议纪律；
20.1.2公布投标单位名单；
20.1.3招标人、投标人对投标文件密封情况进行检查；
20.1.4招标人现场拆封投标文件；
20.1.5唱标；
20.1.6开标会议结束。
21、资格审查
[bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]开标结束后，招标人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
投标人参加本次招标活动应当具备《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定的条件，按照《中华人民共和国政府招标法实施条例》第十七条的规定提供下列材料复印件加盖公章:
1、投标人法人营业执照副本和税务登记证(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书，且内容需涵盖残疾人家庭无障碍环境改造或完善无障碍改造项目或装饰工程或建筑工程或市政工程）；
2、提供开标前6个月内任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（复印件并加盖投标人公章）；
3、2019年1月以来任意一月依法缴纳税收的相关材料（指投标人依法缴纳税收的凭据，依法免税的提供相应证明文件，投标人成立不满一年的不需提供）。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
5、参加次项目招标活动前3年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
22、评标委员会
招标人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。
23、评标原则
“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
24、评标程序
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]24.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
24.2澄清有关问题。
24.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）或通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
24.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
24.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc19120]七、中标及合同签订
25、标后审查
[bookmark: EB17cdacdfdd1244abbb73389fe0bfffe7]25.1招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
25.2招标人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，招标人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。
26、确定中标人
招标人应当自收到评标报告之日起3个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人随机抽取确定中标人。
中标或者成交投标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府招标活动。
27、中标通知书
27.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，招标单位将向中标人发出中标通知书。
27.2中标人应及时领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
28、签订合同
28.1中标人与招标人应当在中标通知书发出之日起10日内签订招标合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
28.2中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
29、履约保证金
[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450]29.1招标人按中标价的3%收取履约保证金后方可签到合同。
29.2履约保证金按发承包双方签订合同的规定退还，退付时应直接退至承包人基本账户。
[bookmark: _Toc29956]八、验收及付款
30、验收
[bookmark: EBbbb2492ed6b84c9193a6bb6f72a512f3]30.1招标人成立验收小组，应聘请专业人员就工程验收情况，出具工程结算审核报告。
31、付款
[bookmark: EBf0da31fab3a04ad0893de83144a87b34]31.1中标人按招标文件和招标人要求办理招标款支付手续。
[bookmark: _Toc2164]九、质疑与投诉
32、质疑与投诉
32.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者其委托的招标代理机构提出质疑。
32.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目招标文件提出质疑的，招标文件公告期限届满之日；
（2）对本项目招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
32.3质疑投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。
32.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称；
（3）获取招标文件的时间。
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
32.5招标人、招标代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。
32.6招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
32.7质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
32.8投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府招标活动。
[bookmark: EBf6bd108017b14bde8ec3ea4804c87c27] 












第三部分  项目招标需求
一、项目概况：
（一）项目名称：麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配项目
（二）项目地点：江苏省泰兴市
（三）项目内容：泰兴麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配，相关改造方案附后。
（四）工    期：28日历天。
（五）质    量：合 格。
（六）服 务 期：1年
2、 付款方式：
项目完成经验收合格后10日内支付中标金额的95%,剩余5%作为项目保证金，在项目验收合格6个月后支付。
3、 招标需求明细：
泰兴麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配项目
	定制橱柜-L型橱柜
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	（215cm+90cm）*75cm高/移门2.1m
	57套
	
	

	
	（400cm+90cm）*75cm高/移门4m
	1套
	
	

	材质要求
	台面白色石英石/柜体环保免漆板/铝合金移门/铝合金踢脚/铝合金上挡水板

	工艺标准
	外观视觉及技术标准： 
1、整体技术要求：水平、垂直、规方
2、柜体 
1) 下柜整体水平，着地平稳，相邻柜身接触面无可见缝隙，底角腿数量：每柜4个，大于1000mm要在中间加1个或2个。 
2) 后背板无划伤，封口条结合无缝隙，无漏边现象。 
3) 大角的对角线误差不大于正负2mm，平整度公差在3mm之内 
4) 地脚板的安装，必须注意转角处脚板结合要严密，缝隙不大于0.5mm。
3、门屉 
1) 柜门安装横平竖直开关自如，门与门间缝小于4mm，门变形时，调到最佳状态。
2) 门屉平行：在同一平面上门屉要求间隙之间平行一致，门屉与框架的间隙不大于2mm，无翘曲现象。 
3) 抽屉盒对角线不大于2mm，屉底与屉帮间隙小于0.5mm。
4) 门屉开启灵活，所有抽屉能推拉自如，无噪声，所有拉手安装稳固，无晃动。 5) 检查中出现产品调试方面不符合《安装检查标准》的，且证实是顾客主观意愿的可按合格算。 
4、五金件 
1) 五金件螺杆，自攻钉连接处必须边接平整，不松动，不许有浮钉、断钉、漏钉，脱扣，顶裂现象；各板件连接的偏心件，必须到位无松动； 
2) 背板钉 上钉处不准有背板掉茬或板件顶裂现象。 
3) 磁碰松紧要以女士开关自如为准，不允许有响动，铰链必须用加固钉进行加固。 
4) 钢珠滑道，每片必须用3个加固钉（调试钉除外），托底滑道每片必须用3个加固钉。 
5) 橱柜位置调整后，不允许原钉孔外露，必须用腻子、漆笔涂饰到最佳状态。 
5、台面： 
1) 台面四向水平。 台面厚度3.5公分。
2) 人造理石拼接处拼接完站在两米处直观看不到接缝痕迹。 
3) 后挡水与瓷砖墙面间隙不大于3mm；且必用密封胶封闭。 
4）柜体高度下移后，台面与原墙壁之间的空袭部位必须用瓷砖或铝合金挡水板处理到最佳状态。

	
	6、管道避让 
1) 管道避让裁割孔不大于管径20mm。 
2) 裁割加工部分表面封皮要平整，光滑，无不封边或起皮，炸皮现象。不窜角，无弄脏，划伤 
3) 部件与管道接触部位用套件封闭。 
7、拉栏滑道顺畅，无异常响声 
8、所有的柜身板及背板的裁切端面必须用玻璃胶密封然后上U型封边条封好，封边条要求稳固，不可松动或脱落。 
9、清理 
1) 柜身内外、门板内外、装饰板件、台面正表面等目视所能及的地方，做到无胶斑、灰尘、画痕，无安装损伤。 
2) 安装结束，现场无灰尘杂物，包装纸和包装箱压扁叠放指定位置或清理到室外。

	混凝土坡道
	
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	150cm*140cm
	58个
	
	

	
	（140cm*140cm）+400cm （拆除原先旧坡道）
	1个
	
	

	材质要求
	混凝土

	工艺标准
	1、施工工艺                                                                                                                                 （1） 清水混凝土工艺，一次浇筑，不得二次抹面。                                                                                                                      （2） 坡道边角应顺直，面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。                                                                                                （3） 坡道的齿角应整齐，表面需有防滑纹路， 防滑条应顺直。                                                                                                                     （4） 踏步与建（构）筑物间应留置20～25mm 宽变形缝，采用硅酮耐候胶封闭。                                                                                          （5） 长宽尺寸度偏差≤10mm。表面平整度偏差≤2mm。坡道边角偏差≤3mm。                                                                                      2、施工要求                                                                                                                                                                                                               （1） 材料：宜采用普通硅酸盐水泥，强度等级≥42.5，质量要求符合现行GB 175。粗骨料采用碎石或卵石，当混凝土强度≥C30时，含泥量≤1%；当混凝土强度＜C30 时，含泥量≤2%，其他质量要求符合现行JGJ 52。细骨料应采用中砂，当混凝土强度≥C30时，含泥量≤3%；当混凝土强度＜C30 时，含泥量≤5%，其他质量要求符合现行国家标准JGJ52。宜采用饮用水拌和，当采用其他水源时水质应达到现行JGJ 63的规定。                                                                              （2） 按设计要求做好基层，压实系数应满足设计要求，坡道坡度应满足设计要求。                                                                    （3） 面层的混凝土强度等级应符合设计要求，且不小于C20。                                                                                          （4） 面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。                                                                                            （5） 细石混凝土地面面层要分三次压光成面。细石混凝土地面施工完成后要养护不少于7天。                                                            （6） 预留凹槽应顺直，槽深、槽宽一致。

	抽水马桶
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	九牧王马桶-60218(含角阀软管)-旧马桶更换
	32套
	
	

	
	九牧王马桶-60218(含角阀软管)-蹲坑改座便
	2套
	
	

	材质要求
	微晶智结釉面/脲醛盖板

	工艺标准
	1、座便器与安装地面保持水平，排污口安装专用密封圈(即蒸腊法兰或橡胶法兰)或在排污管四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥浆。不可有漏水现象。                                                                                                                   2、坐便器的釉面应光洁、平滑，色泽晶莹没有明显的缺陷，不可有针眼、缺釉，轻击坐便器发出清脆悦耳、无破裂声为好，没有裂缝，商标要清晰，各种配件齐全，外型无变形等。                                                                            

	不锈钢扶手
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	3.6m靠墙
	1套
	
	

	
	6.4m落地
	1套
	
	

	材质要求
	304不锈钢抛光面 51mm*1.5mm圆管

	工艺标准
	1、不锈钢栏杆立柱、扶手的扣盖应用胶与地面、墙面粘牢，不应活动，手扶栏杆无晃动感。                                                                                          2、所有用于固定栏杆和立杆的螺栓、垫圈和螺帽必须是不锈钢材质。                                                                                       3、首层起步处楼梯栏杆必须要有加强措施，以保证梯段栏杆的侧向稳定。                                                                                   4、楼梯栏杆在施工安装中要注意定位准确，以现场实测数据为准，栏杆扶手在拐弯处的定位要保证扶手能流畅转折。                                              5、不锈钢栏杆焊接完毕后，应及时进行焊缝的打磨、抛光，打磨后焊缝的光亮度应与其它地方一致，扶手接头处打磨后应无明显痕迹。

	拼接防滑垫
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	180cm*180cm
	58套
	
	

	材质要求
	PVC环保发泡含防撕裂纤维层，双层泡棉+网状纤维，无味，无毒，阻燃

	工艺标准
	1.弹性佳，止滑效果好，易剪裁，易更换，易清洗;吸水吸尘，底部吸盘吸附力强，防霉防震，不沾灰尘。                                                                2、拼接防滑垫规格30*30cm/片，厚度为0.8~1cm












四、质保及售后要求

	材料
	质保及售后

	马桶
	质保期3年

	花洒
	质修期3年

	LED灯
	质保期3年

	浴霸
	质修期1年

	油烟机
	质修期5年

	灶具
	质修期1年

	其它（定制材料）
	质修期1年（由施工方承担）


















第4部分 合同格式及条款

2020年XX市XX（区、县）残疾人
家庭无障碍改造项目施工协议

甲方：江苏省残疾人辅助器具服务中心
乙方：
甲乙双方经友好协商，根据《江苏省残疾人辅助器具适配补贴办法》（苏残发〔2018〕57号）、省残联等四部门单位关于印发《2019年度低收入残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（苏残发〔2019〕7号）、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，本着平等、公平、诚信原则，就xx市（区、县）xx户残疾人家庭无障碍改造项目施工相关事项，签订如下协议：
一、甲方委托乙方对xx市（区、县）范围实施“xx户残疾人家庭无障碍改造”项目施工。具体残疾人家庭名单由甲方提供。
二、乙方根据甲方提供的残疾人家庭名单和无障碍改造方案，征得残疾人家庭同意后，进行残疾人家庭无障碍环境改造项目施工。
三、经甲乙双方协商一致，乙方在对残疾人家庭进行无障碍改造施工时，甲乙双方责任义务规定如下：
1．乙方需做好残疾人家庭环境无障碍改造施工的准备工作，制定好无障碍改造施工时间表，按照施工规范及项目进度要求施工。
2．乙方根据甲方提供的无障碍改造方案，安排专业技术人员进行项目施工。 
3．乙方完成所有无障碍改造施工后，需将施工日程表，购买材料询价单、发票等文件分类整理好后交由甲方，并提出项目验收申请，甲方在接到乙方验收申请十个工作日内安排项目验收工作。
4. 甲方验收不合格的，乙方需按甲方规定时间内整改，二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，并不予支付任何费用，同时乙方应当赔偿给甲方造成的一切损失。
四、付款方式：xx户残疾人家庭无障碍改造项目施工中标金额为xxxxxx整（xxxxx元）。甲方应在项目验收审定合格后10日内支付项目审定价的95%,剩余5%作为项目保证金，在项目验收审定合格6个月后支付。
五、项目实施时间：
项目执行时间：xxxx 年x月xx日-x月xx日
项目验收时间：xxxx 年x月xx日-x月xx日
六、乙方需保证无障碍环境改造施工方案的合理性和专业性。若因乙方工作原因导致的不良后果，由乙方承担相应的责任，实施过程中一切安全责任事故由乙方承担。
七、甲方不承担乙方住宿、交通通讯等费用,在乙方工作过程中提供相关便利。
八、因本协议履行发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地法院起诉。
十、协议一式肆份，自双方盖章之日起生效，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
甲方：江苏省残疾人辅助器具服务中心    乙方：
甲方代表：                    乙方代表：
电话：                        电话：
开户银行：中国银行南京市城南支行     开户银行：
账号：496258192472            账号：
日期：2020年  月  日         日期：2020年  月  日








第5部分  投标文件（格式）




麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配项目



投 标 文 件



投标人（加盖公章）:


日期：2020年    月    日

 (
44
)
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1、 投标函
2、 开标一览表
3、 项目报价明细表
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五、拟派本项目负责人情况简介
六、本项目拟投入人员配备一览表
七、本项目组织实施方案
八、质量保证及售后服务承诺
九、企业情况简介
十、法定代表人身份证明或授权委托书
十一、无重大违法行为声明
十二、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
十三、投标人需要提供的证明材料
十四、投标所需其他材料







一、投标函
致：江苏省残疾人辅助器具服务中心：
 经研究，我们决定参加麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配   项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方按招标文件要求提交电子投标文件；
二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；
三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；
四、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性磋商招标；
五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；
六、我方已按招标文件的规定缴纳投标保证金，并同意按约定缴纳履约保证金，遵守贵方有关招标投标的各项规定；
七、我方响应招标文件规定的投标有效期。

单位名称：             （盖章） 
法定代表人：           （签字或盖章）
     年      月      日

二、开标一览表

	投标人名称（加盖公章）：

	项目总报价
	人民币      元整，大写：                    

	项目工期
	              （日历天）

	质量
	              

	服务期限
	              （日历天）

	备注
	


注：1、“总报价”包括本项目所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。
2、投标人必须据实填具此表，报价范围与招标文件中有关招标要求一致。

法定代表人：             （签字或盖章）


                                    日期：    年    月    日


三、项目报价明细表
项目名称：麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配项目
	定制橱柜-L型橱柜
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	（215cm+90cm）*75cm高/移门2.1m
	57套
	
	

	
	（400cm+90cm）*75cm高/移门4m
	1套
	
	

	材质要求
	台面白色石英石/柜体环保免漆板/铝合金移门/铝合金踢脚/铝合金上挡水板

	工艺标准
	外观视觉及技术标准： 
1、整体技术要求：水平、垂直、规方
2、柜体 
1) 下柜整体水平，着地平稳，相邻柜身接触面无可见缝隙，底角腿数量：每柜4个，大于1000mm要在中间加1个或2个。 
2) 后背板无划伤，封口条结合无缝隙，无漏边现象。 
3) 大角的对角线误差不大于正负2mm，平整度公差在3mm之内 
4) 地脚板的安装，必须注意转角处脚板结合要严密，缝隙不大于0.5mm。
3、门屉 
1) 柜门安装横平竖直开关自如，门与门间缝小于4mm，门变形时，调到最佳状态。
2) 门屉平行：在同一平面上门屉要求间隙之间平行一致，门屉与框架的间隙不大于2mm，无翘曲现象。 
3) 抽屉盒对角线不大于2mm，屉底与屉帮间隙小于0.5mm。
4) 门屉开启灵活，所有抽屉能推拉自如，无噪声，所有拉手安装稳固，无晃动。 5) 检查中出现产品调试方面不符合《安装检查标准》的，且证实是顾客主观意愿的可按合格算。 
4、五金件 
1) 五金件螺杆，自攻钉连接处必须边接平整，不松动，不许有浮钉、断钉、漏钉，脱扣，顶裂现象；各板件连接的偏心件，必须到位无松动； 
2) 背板钉 上钉处不准有背板掉茬或板件顶裂现象。 
3) 磁碰松紧要以女士开关自如为准，不允许有响动，铰链必须用加固钉进行加固。 
4) 钢珠滑道，每片必须用3个加固钉（调试钉除外），托底滑道每片必须用3个加固钉。 
5) 橱柜位置调整后，不允许原钉孔外露，必须用腻子、漆笔涂饰到最佳状态。 
5、台面： 
1) 台面四向水平。 台面厚度3.5公分。
2) 人造理石拼接处拼接完站在两米处直观看不到接缝痕迹。 
3) 后挡水与瓷砖墙面间隙不大于3mm；且必用密封胶封闭。 
4）柜体高度下移后，台面与原墙壁之间的空袭部位必须用瓷砖或铝合金挡水板处理到最佳状态。

	
	6、管道避让 
1) 管道避让裁割孔不大于管径20mm。 
2) 裁割加工部分表面封皮要平整，光滑，无不封边或起皮，炸皮现象。不窜角，无弄脏，划伤 
3) 部件与管道接触部位用套件封闭。 
7、拉栏滑道顺畅，无异常响声 
8、所有的柜身板及背板的裁切端面必须用玻璃胶密封然后上U型封边条封好，封边条要求稳固，不可松动或脱落。 
9、清理 
1) 柜身内外、门板内外、装饰板件、台面正表面等目视所能及的地方，做到无胶斑、灰尘、画痕，无安装损伤。 
2) 安装结束，现场无灰尘杂物，包装纸和包装箱压扁叠放指定位置或清理到室外。

	混凝土坡道
	
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	150cm*140cm
	58个
	
	

	
	（140cm*140cm）+400cm （拆除原先旧坡道）
	1个
	
	

	材质要求
	混凝土

	工艺标准
	1、施工工艺                                                                                                                                 （1） 清水混凝土工艺，一次浇筑，不得二次抹面。                                                                                                                      （2） 坡道边角应顺直，面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。                                                                                                （3） 坡道的齿角应整齐，表面需有防滑纹路， 防滑条应顺直。                                                                                                                     （4） 踏步与建（构）筑物间应留置20～25mm 宽变形缝，采用硅酮耐候胶封闭。                                                                                          （5） 长宽尺寸度偏差≤10mm。表面平整度偏差≤2mm。坡道边角偏差≤3mm。                                                                                      2、施工要求                                                                                                                                                                                                               （1） 材料：宜采用普通硅酸盐水泥，强度等级≥42.5，质量要求符合现行GB 175。粗骨料采用碎石或卵石，当混凝土强度≥C30时，含泥量≤1%；当混凝土强度＜C30 时，含泥量≤2%，其他质量要求符合现行JGJ 52。细骨料应采用中砂，当混凝土强度≥C30时，含泥量≤3%；当混凝土强度＜C30 时，含泥量≤5%，其他质量要求符合现行国家标准JGJ52。宜采用饮用水拌和，当采用其他水源时水质应达到现行JGJ 63的规定。                                                                              （2） 按设计要求做好基层，压实系数应满足设计要求，坡道坡度应满足设计要求。                                                                    （3） 面层的混凝土强度等级应符合设计要求，且不小于C20。                                                                                          （4） 面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。                                                                                            （5） 细石混凝土地面面层要分三次压光成面。细石混凝土地面施工完成后要养护不少于7天。                                                            （6） 预留凹槽应顺直，槽深、槽宽一致。

	抽水马桶
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	九牧王马桶-60218(含角阀软管)-旧马桶更换
	32套
	
	

	
	九牧王马桶-60218(含角阀软管)-蹲坑改座便
	2套
	
	

	材质要求
	微晶智结釉面/脲醛盖板

	工艺标准
	1、座便器与安装地面保持水平，排污口安装专用密封圈(即蒸腊法兰或橡胶法兰)或在排污管四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥浆。不可有漏水现象。                                                                                                                   2、坐便器的釉面应光洁、平滑，色泽晶莹没有明显的缺陷，不可有针眼、缺釉，轻击坐便器发出清脆悦耳、无破裂声为好，没有裂缝，商标要清晰，各种配件齐全，外型无变形等。                                                                            

	不锈钢扶手
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	3.6m靠墙
	1套
	
	

	
	6.4m落地
	1套
	
	

	材质要求
	304不锈钢抛光面 51mm*1.5mm圆管

	工艺标准
	1、不锈钢栏杆立柱、扶手的扣盖应用胶与地面、墙面粘牢，不应活动，手扶栏杆无晃动感。                                                                                          2、所有用于固定栏杆和立杆的螺栓、垫圈和螺帽必须是不锈钢材质。                                                                                       3、首层起步处楼梯栏杆必须要有加强措施，以保证梯段栏杆的侧向稳定。                                                                                   4、楼梯栏杆在施工安装中要注意定位准确，以现场实测数据为准，栏杆扶手在拐弯处的定位要保证扶手能流畅转折。                                              5、不锈钢栏杆焊接完毕后，应及时进行焊缝的打磨、抛光，打磨后焊缝的光亮度应与其它地方一致，扶手接头处打磨后应无明显痕迹。

	拼接防滑垫
	数量
	材料费
	安装费

	尺寸规格
	180cm*180cm
	58套
	
	

	材质要求
	PVC环保发泡含防撕裂纤维层，双层泡棉+网状纤维，无味，无毒，阻燃

	工艺标准
	1.弹性佳，止滑效果好，易剪裁，易更换，易清洗;吸水吸尘，底部吸盘吸附力强，防霉防震，不沾灰尘。                                                                2、拼接防滑垫规格30*30cm/片，厚度为0.8~1cm



注：1、以上涉及浴室地面的必须做防水。
2、“投标报价”包括本项目所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。
2、投标人必须据实填具此表，报价范围与招标文件中有关招标要求一致。
投标人：              （盖章）
                  法定代表人：          （签字）
2020年    月    日












	材料及服务偏离表对照表

	材料名称
	服务要求
	参考品牌
	正偏离/负偏离/符合

	马桶
	质保期3年
	九牧王
	

	花洒
	质修期3年
	九牧王
	

	吸顶灯
	质保期3年
	奥普
	

	浴霸
	质修期5年
	格雷司
	

	油烟机、灶具
	质修期5年
	欧派
	

	防滑垫
	质保期3年
	晶致
	

	立柱盆含龙头整套
	质修期3年
	莱菲特
	

	扶手
	质修期3年
	逸飞
	

	其它（定制材料）
	质修期1年（由施工方承担）
	
	




注：除本偏离表所列的偏离服务外，其他所有材料均完全响应“招标文件”中的要求。






4、 [bookmark: _Toc27027]投标人相关信息一览表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	
	诚信等级
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	提供本项目履行合同所必须的设备

	序号
	名称
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



注：如行数不够请自行添加
日期：    年    月    日


五、拟派本项目负责人情况简介
	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称、证书编号
	
	

	其他专业资质
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目负责人的项目
	



注：拟派本项目负责人填写，后附相关证书复印件。列入上表人员如要更换，需经招标人同意。擅自更换属违约行为。






六、本项目拟投入人员配备一览表
	序号
	姓名
	身份证号
	人员
类别
	技术证书名称与级别
	类似工作经验
及技术专长

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：后附相关工作人员的技术证书的复印件，列入本表人员如要更换，需经招标人同意。擅自更换属违约行为。





七、本项目组织实施方案

各格式由投标人自拟



















八、质量保证及售后服务承诺

各格式由投标人自拟



















九、企业情况简介
（一）请投标人自行介绍本公司情况。





















十、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

兹证明 （姓名） 同志，性别，居民身份证号：          ，在我单位任         职务，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：

电    话：

单位全称： 

单位盖章： 

                             2020年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件
注：“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。


法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人名称）   的法定代表人 （姓名） 授权 （被授权人的姓名、职务）为我方就麻风病畸残者无障碍改造及辅具适配项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                        
          职    务：                        

委托代理人（被授权人）签字：              
         职    务：                        

投标人名称（公章）：                        

日期：2020年    月    日

附：被授权人居民身份证复印件
注：“法定代表人”授权其他人投标响应的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。被授权人个人居民身份证携带备查。


十一、无重大违法行为声明
   （招标人名称）    ：
我公司在参加                       项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


单位名称：                   （盖章）
法定代表人：             （签字或盖章）
2020年      月      日
[bookmark: _Toc2366]
十二、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（招标人名称）：
   我公司具备履行        （项目名称）          项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明。


单位名称：                 （盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
 2020 年      月      日

十三、投标人需要提供的证明材料
一、资格证明文件：
1、营业执照（复印件）;
2、提供开标前6个月内任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】（复印件并加盖投标人公章）；
3、2019年1月以来任意一月依法缴纳税收的相关材料（指投标人依法缴纳税收的凭据，依法免税的提供相应证明文件，投标人成立不满一年的不需提供）。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
5、没有重大违法记录的书面声明；
6、投标人认为适宜的其他投标资料。

二、资信证明材料
1、体现企业实力的各种资质、荣誉、奖项、信誉等证书、公司实力及相关资料（复印件）；











十四、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容。



