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2026年度江苏省残联科技助残

创新项目申报指南

1．人工智能视障图文展示与交互智能终端

立足视障人群无障碍图文信息获取、自主学习与便捷生活的核心需求，突破传统视障辅助设备图文展示能力有限、智能交互薄弱、场景适配度低、跨端兼容性差、公共服务融合不足的痛点，研发支持大幅面图文、盲文、多语种、教学特殊符号的智能识别、转换与同步显示，实现教学复杂内容无障碍精准呈现；集成定位导航、智能避障、目标识别、多场景语音交互能力，构建全方位视障智能辅助服务体系；搭载AI深度读屏、多模态智能云笔记功能，满足学习记录与知识复盘需求；预留标准化通用开放接口，提升多终端互联互通适配性，可逐步对接各类公共服务平台与全域智能生态体系。通过对特殊教育、公共文化服务典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效且制造成本可控的在研产品。

2．神经调控经颅磁刺激关键技术及应用研发

面向脑卒中后运动、认知及言语功能障碍的精准康复需求，重点支持波形、脉宽、频率和刺激强度高度可调的神经调控经颅磁刺激关键技术及应用研究，突破传统经颅磁刺激波形固定、参数调节范围有限和个体适配性不足等问题，研发多参数可编程、输出稳定、安全可控的经颅磁刺激系统，并开展脑卒中后运动、认知或言语功能障碍的临床验证，形成具有自主知识产权的参数优化方案及标准化应用规范，实用效果可验证。

3．AD精准干预经颅磁刺激关键技术及应用研发

以轻中度阿尔茨海默病（AD）人群为首要研究对象，针对AD人群认知功能衰退、情绪行为障碍、日常生活自理能力进行性下降的精准干预临床需求，攻克传统经颅磁刺激存在的情绪－认知协同调控靶点匹配精度有限、刺激参数与病程适配不足、长期干预情绪调控效应不稳定等瓶颈；研发集成情绪加工脑区精准定位、动态可调刺激参数、干预效果实时反馈的专用经颅磁刺激干预系统。开展不同疾病严重程度分层临床对照验证，建立基于情绪－认知整合神经环路调控、拥有自主知识产权的靶点参数优化体系与标准化干预应用规范，实用效果可验证。

4．儿童孤独症无创脑深部神经调控干预系统

立足孤独症儿童安全化、无创化、精准化康复干预的核心需求，突破传统孤独症神经康复干预存在有创风险、深部靶点难以触及、调控精度不足、个性化干预缺失、国内无创深部调控技术体系不完善的痛点，研发支持多通道可扩展无创神经调控硬件设备，实现多波形、高精度、隔离式可控刺激输出，具备多通道独立信号输出、相位调控与组合刺激功能；搭建脑部病灶精准定位技术体系，实现毫米级深部靶点定位，结合患儿个体身心差异制定个性化智能干预方案；构建标准化孤独症干预样本数据库、规范化康复训练体系与疗效、安全综合评价规范；严格遵循医疗器械监管要求与伦理审批规范，建立安全可控、合规落地的无创脑深部智能化康复技术体系，研制一体化系统设备。依托儿童康复医疗机构、特殊教育院校以及居家康复场景开展实地试用测评，动态优化设备干预效果；循序渐进布局自主知识产权，研制满足量产基础条件的产品样机；后续优先遴选功能完备、性能优异、产业化转化潜力较强的研发项目推进落地。

5．基于肌电感知的手部柔性驱动智能康复机器人系统

立足手部功能障碍人群精准康复训练、肌力恢复与常态化居家、机构康复的核心需求，突破传统手部康复机器人驱动力不足、输出精度低、多手型适配性差、驱动运行不稳定、穿戴舒适性弱、智能化干预程度低的痛点，研发手指双向屈伸柔性驱动相关技术，丰富训练模式类型，推行分级训练方案，持续提升手部康复训练的精准程度；优化肌电信号高精度采集感知与人体运动意图识别算法，逐步搭建主动适配、因人而异的智能康复干预模式；改良整机结构方案，兼顾轻量化机身、低运行噪音与动力输出效能，不断改善穿戴感受，适配用户长期佩戴使用；配备设备安全防护、运行异常提醒、康复数据全程监测、台账记录、数据分析及数据导出相关模块，更好地满足机构及居家长期常态化康复需求。通过专业康复医疗机构、社区康复中心、养老服务中心、居家康复典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机。优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。

6．居家环境的轻便式上肢康复训练外骨骼装备

立足上肢功能障碍人群居家智能化康复、肢体功能恢复与日常生活自理的核心需求，突破传统上肢康复装备结构固定、模块化程度低、力控精度不足、运动感知能力弱、智能化策略单一、居家适配性差的痛点，研发支持欠驱动多关节模块化构型设计，丰富设备组合形态，优化轻量化柔性穿戴体验，逐步适配不同程度上肢功能障碍人群使用需求；研发串联弹性精准力控技术，搭配柔性应变传感系统，持续提升人机交互精度，优化人体肢体运动趋势预判能力；搭建个性化康复数据模型，梳理形成规范的智能康复训练方案，契合居家循序渐进的康复节奏；优化设备整体结构与加工工艺，不断提升装备居家使用的安全性能、运行稳定性以及场景适配水平。通过机构康复巩固、居家日常康复训练典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。

7．膝关节肌肉外甲研发

立足下肢功能障碍及膝关节术后人群日常行走助力、运动防护、步态矫正与阶段性精准康复的核心需求，突破传统膝关节辅助装备智能识别能力弱、场景适配单一、缺少动态缓冲防护、人机协同性差、无法兼顾行走助力与术后康复的痛点，研发AI人体运动意图辨识算法，提升行走、爬坡、上下楼梯多场景下自适应助力调节水平；研发动态缓冲防护与人机协同调控技术，缓解肢体运动带来的冲击力；梳理形成兼具阶段性康复锻炼、抗阻训练、康复舒缓按摩的综合训练方案，适配膝关节术后完整恢复周期需求；整合GPS、海拔检测模块，搭配移动端智能操控应用，提升设备可视化管理、精细化调控能力。通过日常出行、居家生活辅助、临床康复、膝关节术后康复训练典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。

8．基于多模态传感的自适应智能膝下假肢

立足膝下截肢人群稳定行走、舒适穿戴、低能耗运动与智能步态适配的核心需求，突破传统膝下假肢被动适配、动态调节缺失、穿戴舒适性差、步态协调性不足、适配更新滞后、智能化程度低的痛点，研发支持融合IMU与sEMG多模态传感技术，实现人体运动模式精准智能识别；基于动力学调控算法，实现踝关节运动参数动态自适应调节，优化行走步态稳定性；结合EEG、sEMG躯体感觉反馈信号，完成假肢接受腔界面压力智能调节，提升穿戴舒适度；满足高承载、轻量化硬件指标，降低运动能耗，适配长期日常行走的一体化系统设备。通过居家生活、短途出行、医疗机构与社区康复训练典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。

9．基于多姿态联动调控的一体化智能康复轮椅床

立足残障及失能人群日常照护、康复训练、体位护理、自主出行一体化的核心需求，突破传统康养设备功能割裂、姿态调节单一、集成化程度低、收纳不便、安全防护薄弱、照护压力大的痛点，研究多姿态联动无极电动调控技术，实现坐、躺、站立多姿态自由切换与渐进式站立康复训练；前后驱动模式智能切换、自动折叠收纳、宽度自适应拓展结构，适配居家、室内外多元场景；搭载无线遥控智能控制模块，持续优化设备操控逻辑，提升设备操作便捷度与智能化管理水平；完善断连刹停、紧急制动、防侧翻等多重安全防护机制，同步优化设备综合性能，兼顾轻量化设计、合规通行、爬坡越障、长效续航及快慢充电适配能力。通过家庭生活、居家康复、日常出行及社区康养典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。

10．基于三维建模的个性化颅骨防护监测适配装备

立足颅脑术后、头颅发育异常人群头部安全防护、康复固定支撑、创面防护养护、长期佩戴适配及生理状态监测的核心诉求，针对传统头部康复护具适配精度有限、通用适配性不佳、缺乏动态调节适配能力、无配套生理监测功能、长期佩戴闷热不适感强、难以适配青少年及特殊人群头颅发育动态变化等短板开展技术攻关，依托三维精准建模技术，优化个性化头颅结构适配方案，逐步适配各类特殊头型形态特征，可阶段性匹配30–90天头颅发育周期的动态迭代适配需求；优选亲肤耐磨、抑菌透气、耐腐蚀易消杀的新型材质与结构设计，适配医疗机构高频消杀作业场景，提升设备长期佩戴的安全性与舒适性；优化精准锁紧调节设计，实现佩戴稳固不偏移，不影响平躺休息与日常活动；集成脑电、压力、血氧多维度传感模块，实现头部生理信号精准采集、数据分析，适配脑机接口高精度信号采集监测场景的一体化系统设备。通过医疗机构术后康复、残疾人居家护理、日常出行防护及脑机信号采集监测等典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。

11．基于机器视觉的多模态智能助餐机器人

立足上肢失能、偏瘫、高龄失能人群自主无障碍进食、提升生活尊严、减轻照护负担的核心需求，突破传统助餐方式依赖人工、设备交互单一、喂食精准度低、动态适配差、安全防护不足、易洒落呛咳的痛点，研发支持基于机器视觉技术，实现嘴部位置高精度识别、头部微动轨迹自适应追踪，完成平稳精准喂食作业；支持脑电意念、语音、眼动多模态无接触交互，实现失能人群完全自主菜品选择与进食控制；搭载柔性力控末端执行结构，集成力控调节、碰撞检测、紧急制动多重安全机制，规避进食洒落、呛咳风险；优化折叠机械臂结构与餐台协同作业逻辑，构建轻量化、全自动、高安全、易操作的智能进食服务体系，研制一体化系统设备。通过医院病房、康复机构、养老院、社区照料中心及居家照料典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。

12．基于AI视觉的全自动智能排泄护理设备

立足卧床重度失能人群全自动排泄护理、皮肤健康防护、隐私尊严保障、降低高强度照护压力的核心需求，突破传统人工护理负担繁重、隐私性差、易诱发压疮与皮肤感染，现有设备识别滞后、存在监测盲区、异味泄漏、长期精度衰减的痛点，研发基于AI视觉智能感知技术，优化全域无死角监测能力、提升多形态排泄物分级识别与风险预判精准度；适配不同卧床体位与复杂光照环境，实现全天候稳定识别与无人化处置；集成自动冲洗、热风烘干、污物清除、异味净化、镜头自清洁全流程自动化功能；建立床机协同联动控制机制，形成全程自主作业、数据监测与风险预警机制，构建精细化、智能化、尊严化照护体系的一体化系统设备。通过居家照护、养老院、康养机构、医疗机构典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。

13．通用消费类产品无障碍适残化改造技术研发与示范应用

立足肢体、视力、听力、言语、智力、精神等不同类别残疾人对消费电子、家居日用、出行器具、办公设备、休闲文娱等通用产品无障碍便捷使用的核心刚需，突破传统通用消费产品仅面向健全人群设计、人机交互门槛高、特殊群体使用困难或无法使用的痛点，开展多维度人机交互无障碍优化、操作逻辑简化，丰富信息化交流模式，补齐各类产品适残使用短板；开发轻量化、模块化、通用化、可快速拆装替换的无障碍适配组件、辅助操控外设与简易外挂控制模块，实现存量产品低成本无障碍升级；构建完整的适残改造工艺规范、技术标准、适配清单与改造效果量化测评体系，形成标准化可大范围推广的改造工作流程；开展适配居家、办公、出行、文娱场景的配套无障碍环境改造，保障障碍人群使用产品真实可用、好用。通过全省残联系统、康复服务机构、公共服务单位、助残企业及产业园区典型应用开展实测验证与效果优化，构建自主可控的知识产权体系，研制具备量产条件的适配改造产品样机，优先支持功能覆盖全面、性能优化突出、成果转化高效、制造成本可控的在研产品。
— 1 —
— 1 —

