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2026年江苏省残疾人辅具器具服务中心三维扫描仪采购功能及参数要求
	序号
	需求产品
	功能要求
	参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	全肢体三维形态分析系统+人体扫描手持扫描仪
	1. 系统能快速采集全身高精度三维数据；扫描仪便携、操作简单，支持实时建模与分析。
2. 非接触式获取肢体形态参数（如长度、围度、畸形角度），辅助康复评估、矫形器设计及疗效对比。


	1. 扫描原理:双模扫描，支持线激光与红外结构光双模式扫描，适应不同材质与场景
2. 扫描精度：≤0.05mm
3. 产品重量：≤600g
4. 无线扫描：支持
5. 彩色扫描：支持
6. 便携性：可移动扫描
7. 无线续航要求：续航时间≥2小时
8. 扫描效率：≥30fps
9. 最小扫描体积：≤20mm×20mm×20mm
7.  数据互通性：配套专业扫描软件，支持STL/OBJ/PLY等主流格式导出，无缝对接Geomagic Design X、UG、SolidWorks等主流CAD/CAM软件进行逆向设计
8.  培训服务：须提供技术培训
	1
	套
	须提供质保服务至少1年



